Zał. nr 3 do siwz

**Opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju**

**ul. Aleja Róż 1.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Rok produkcji** | fabrycznie nowy 2011-2012 |
| **Rodzaj paliwa** | olej napędowy |
| **Rodzaj silnika , napęd przedni** | wysokoprężny  z turbo-doładowaniem  i łańcuchem rozrządu |
| **Pojemność silnika .** | min. 2100 cm3 |
| **Moc silnika** | min 100 KM |
| **Skrzynia biegów** | manualna |
| **Ilość miejsc wraz z kierowcą przy przewozie dwóch osób na wózkach inwalidzkich** | min. 6 osób |
| **Mocowania dla dwóch wózków inwalidzkich** | wymagane |
| **Hamulce tarczowe** | przód i tył |
| **ABS + korektor siły hamowania (EBD)** | wymagane |
| **ESP- system stabilizacji toru jazdy** | wymagane |
| **System zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania** | wymagane |
| **System wspomagania ruszania na wzniesieniu** | wymagane |
| **Nawigacja GPS min. 4 cale z programem Automapa – aktualne mapy Polski** | wymagane |
| **Dodatkowe gniazdo dostępu do prądu (gniazdo zapalniczki) w tylnej części pojazdu – przy drzwiach tylnych** | wymagane |
| **Pojemność zbiornika** | min. 80 l |
| **Emisja spalin** | EURO 5 |
| **Homologacja** | homologacja pojazdu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych lub inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |
| **Nadwozie** | przeszklone w pełni |
| **Poduszki powietrzne dla kierowcy  i pasażerów z przodu** | wymagane |
| **Długość całkowita** | min 4800 mm |
| **Wysokość całkowita** | min 1900 mm |
| **Fotele** | pojedynczy fotel dla kierowcy, podwójny dla dwóch pasażerów w przedniej części pojazdu, dwa rzędy potrójnych siedzeń w tylnej części pojazdu ( ławy ) i dodatkowo jeden pojedynczy fotel jako wyposażenie dodatkowe (opcjonalnie jedno siedzenie potrójne ( ława ) i trzy pojedyncze w tylnej części pojazdu ) dla pasażerów w tylniej części pojazdu montowane na listwach szybko złączy, pasy 3 pkt, regulowane oparcia , podłokietniki |
| **Możliwość szybkiego montażu i demontażu siedzeń tylnej części pojazdu bez użycia dodatkowych narzędzi** | wymagane |
| **Regulacja położenia kierownicy lub regulacja fotela kierowcy jako równoważne rozwiązanie ułatwiające pracę kierowcy.** | wymagane |
| **Przesuwane prawe drzwi boczne w przedziale pasażerskim dodatkowo stopień przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.** | wymagane |
| **Przeszklone tylne dwuczęściowe drzwi, kąt otwierania 180o** | wymagane |
| **Gumowe pokrycie podłogi anty poślizgowe** | wymagane |
| **Szerokość przestrzeni przedziału osobowego min .** | min. 1700 mm. |
| **Wysokość przestrzeni przedziału osobowego .** | min 1400 mm. |
| **Długość przestrzeni przedziału tylnego.** | min. 2500 mm. |
| **Kolor nadwozia** | kolor do uzgodnienia z zamawiającym |
| **Wspomaganie układu kierownicy** | wymagane |
| **Immobilizer** | wymagane |
| **Elektrycznie podnoszone szyby przednich drzwi** | wymagane |
| **Elektrycznie sterowane  i podgrzewane lusterka boczne** | wymagane |
| **Uchwyt za siedzeniami przednimi umożliwiający wsiadanie do części tylnej pojazdu przez drzwi boczne** | wymagane |
| **Równa podłoga przedziału tylnego umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym** | wymagane |
| **Radio fabryczne CD/MP3 z 4 głośnikami (2 przednie + 2 tylne)** | wymagane |
| **Ogrzewanie i klimatyzacja przednia oraz tylna  w przedziale pasażerskim** | wymagane |
| **Podsufitka na całej długości dachu pojazdu fabryczna** | wymagane |
| **Oświetlenie przedziału tylnego** | wymagane |
| **Przednie lampy przeciwmgielne** | wymagane |
| **Centralny zamek zdalnie sterowany** | wymagane |
| **Instrukcja obsługi w języku polskim** | wymagane |
| **Gwarancja mechaniczna** | min. 24 m-ce |
| **Gwarancja na lakier** | min. 24 m-ce |
| **Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia** | min. 96 m-cy |
| **Bezpłatne przeglądy przez okres dwóch lat użytkowania lub**  **do 50.000 km.** | wymagane |

Dodatkowo dla wszystkich: komplet opon zimowych, jeżeli auto zostanie wyposażone w opony letnie.