**Opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania dla osób z dysfunkcją wzroku w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie. Wykonawca dokona montażu elementów za pomocą specjalistycznych taśm i klejów. Poszczególne ilości zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym. W przypadku przekroczenia ceny ofertowej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone w drodze aneksu.

1. Ścieżki prowadzące i pola uwagi.

a) ścieżki: 4 poliuretanowe równoległe linie - składają się z listw o wymiarach 16 x 295 x 3,3 mm – **100 mb**

b) pola uwagi o szerokości 30 cm – (guz samoprzylepny, poliuretan, wym. 25 mm x 3,3 mm) – **30 mb**

2.   Przycisk wezwania asysty Call-Hear - bezprzewodowy przycisk do wezwania pomocy **– 1 szt.**

System składa się z jednostki alarmującej (nadajnika), odbiornika wewnętrznego i opcjonalnie z klucza lub zestawu kluczy, które służą do aktywacji nadajnika.

Parametry:

a) częstotliwość: 433,92 MHz,

b) dokładność częstotliwości nadajnika: ± 120kHz,

c) rozmiar jednostki alarmującej: 230 × 110 × 15mm,

d) rozmiar odbiornika zewnętrznego CH-105: 140 x 125 x 65mm,

e) praca w temperaturze: od -20°C do +55°C,

f) zakres transmisji: do 30 metrów wewnątrz, do 70 metrów na zewnątrz.

3. Tabliczki plastikowe z oznaczeniami brajlowskimi.

a) tabliczka na drzwi (materiał: plastik, z poddrukiem i brajlem, wymiary 5x8cm) **– 35 szt**

b) tabliczka na toaletę (plastik, wypukły piktogram i brajl, wym. 18x18 cm) **– 4 szt**

4. Stalowe nakładki na poręcze z brajlem – **3 szt.**

Brajlowskie nakładki na poręcze schodów zawierające napisy w brajlu, informujące osoby niewidome, poruszające się w nieznanym otoczeniu, dokąd prowadzą schody.

5. Taśma do oznaczenia drzwi skrzydłowych w dwóch poziomach, na wysokości 110cm i 140cm **– 15 mb.**

Taśma na rolce (kolor biały lub żółty). Szerokość 100mm.